驻马店市中心医院核医学科软件系统采购项目
采购货物名称：核医学科软件系统

采购数量   一套
一、技术参数
	1 ．64位服务器级存储系统（含服务器功能与存储功能）

	功能简介
	· 分级权限控制；
· 远程管理与维护；
· 安全稳定的权限策略；
· 使用微软大型数据库管理系统SQL SERVER 2008；
· 归档管理存储系统中的影像资料与报告等资料；
· 使用BACKUP DATABASE将数据库文件定期备份到本地服务器；
· 支持数据库管理；
· 支持按照权限查询病例、影像资料；
· 系统启动时运行数据库自动备份服务软件，直接拷贝数据库文件mdf和日志文件ldf到备用服务器，定时停止SQL SERVER服务，备份好后自动启动服务，每天空闲时段备份数据；
· 提供DICOM Storage SCU/SCP,可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据（CR、DR、CT、MR、NM、DSA、RF、US、SC、OT等）；
· 提供DICOM Move/Find SCU/SCP, Query/Retrieve_SCU/SCP,可允许多个客户工作站同时查询与调阅影像；
· 提供DICOM WORKLIST查询功能：
· 工作列表功能，向检查设备提供检查信息；同时接收多个不同影像设备发送的数据，并提供影像资料的存储，同时完成数据库链接；
· DICOM存储：以DICOM标准定义的格式、文件名进行图像的存储；支持数据回传到原厂图像工作站，并支持原厂工作站重建功能的实现；
· 连接多个不同种类的影像设备，可随时增加或删除影像设备的连接节点；
· 具备传送失败自动排队等候功能；
· 影像存储与传输优化：提供影像有损和无损压缩功能，有损压缩提供多个压缩比例。可设定存储或传输的图像是否压缩并采用哪种压缩方式； 

· 支持影像数据DICOM远程检索；
· 支持影像数据DICOM远程取回；
· 支持ROSE、CVS等双机热备软件。


	2 . 64位 预约登记工作站

	功能简述
	· 预约登记病例详细信息；
· 获取HIS信息；
· 支持扫描枪录入；
· 提供病例信息供检查设备查询(姓名等信息转化成拼音供设备查询)；
· 统计费用等信息。
· 对网上的电子申请能够方便地安排检查时间、录入检查信息，实现患者的预约、登记、打印预约单、统计等功能；
· 具有对已预约、登记患者的查询和管理功能；
· 能够接收并方便的调阅网上尚未安排的电子申请列表并对其进行操作；WORKLIST模块执行DICOM标准的工作列表，
· 实现影像设备端相关患者信息的自动输入，降低医生工作量，提高医生的工作效率；
· 保证数据的一致性；
·  MPPS模块支持将设备检查信息实时反馈给前台登记室，帮助前台登记室掌握正在检查和检查完成等信息；
· 不同状态的病例不同颜色显示、比如已经打药的病例为黄色、已经检查过的病例为橙色、已经写完报告的病例为蓝色、已经审核完的病例为绿色等。颜色用户可以自行定义。
· 支持状态过滤，比如只显示已经打印没检查的病例。


	3 . 64位 分诊叫号系统

	功能简述
	· 将分诊取号与预约登记集成在预约登记工作站支持视频、语音叫号提醒，支持视频录像播放、播放检查注意事项；
· 显示各病例的检查状态、与分诊时间安排；
· 按照时间自动提示病人喝水、排尿等准备工作；
· 配合视频监控系统查看病人检查前的准备工作进行状态、支持人工语音提示。
· 候诊区配置液晶电视，以及语音广播系统；
· 显示待检查患者信息，同时可显示医院广告信息，以及自动语音呼叫下一个患者
· 电子显示屏显示医生的房间号和病人的序号及姓名等信息，引导病人前来就诊
· 实现药物注射与检查的排队与呼叫；
· 覆盖科室的侯诊区与贵宾室，家属等候区，ECT候诊区，静卧室。
· 注射前叫号与注射后叫号显示信息分开。


	4 ．64位 注射管理工作站

	功能简述
	· 显示待注射患者列表，自动排程；
· 按照检查时间安排、提示病人（通过分诊叫号系统）注射药物；
· 按照检查时间安排、提示操作护士（自动弹出提示框）注射药物；
· 当日病人检查列表，注射信息递交、修改、删除；
· 已注射与未注射病人按照不同颜色显示；
· 调取病人照片信息、确认病人无误；
· 呼叫待注射患者，与侯诊室的电子显示屏相连；
· 配合监控系统、查看候诊室病人是否听到呼叫；
· 提供不同注射液的统计；
· 注射信息查询、统计，即时更新列表，并将信息传递给中心服务器及检查工作站


	5．64位 检查工作站

	功能简述
	· 呼叫待注射患者，与注射后侯诊室的电子显示屏相连；
· 调取病人照片信息、确认病人无误；
· 不同状态的病人不同颜色显示；
· 配合监控系统、查看注射后候诊室病人是否听到呼叫；
· 查看病史信息；
· 查看药物注射信息；
· 医嘱信息；
· 记录病例影像采集过程记录。


	6 ．64位 双屏重建报告工作站

	功能简述
	· 病例管理：支持按照权限删除、添加、刻录、合并病例；
· 支持按照病种类型分类检索病例；
· 不同状态病例按照不同颜色显示；
· 支持按照到检、等候、已注射、已检查、已报告、已审核等不同状态标记病例、可用不同颜色显示；
· 支持高级检索功能、方便科研查找病例、支持模糊查询、关键字查询；
· 实现检索病例列表导出excel表格格式；
· 实现病例dicomdir格式导出、u盘拷贝（需要权限、由科主任分配该权限）；
· 重组光盘刻录、含重组软件、满足普通电脑查看病例影像，方便教学与异地会诊；
· 支持双屏显示，鼠标在双屏随意移动；
· 双击病例，图像和报告自动分布双屏，方便医生工作；
· 图像重组与融合、多种类型影像分布查看；
· 支持肿瘤随访时病例对比分析；
· MIP立体影像（旋转）；
· 修改层厚重组融合；
· SUV、CT值测量；
· 肿瘤体积阈值计算、自动圈划超出阈值部分并测量体积；
· 多次影像对比查看、锁定同步翻页；
· 支持添加箭头、圆圈等标注；
· 重组序列自动智能匹配；
· 定位线功能，支持箭头定位；
· 双屏多种断面图像同步定位查看；
· SUV、CT值点连续测量；
· 缩放和移动图像、并支持全部和序列级别缩放和移动；
· 多种方式翻页查看；
· 图像显示信息自定义；
· 支持是否显示图像信息、论文图像保护病人隐私；
· 多种图像显示布局、支持用户自定义图像布局；
· 打印胶片、胶片上添加中文医院名称和地址等信息；
· 支持发送图像到PACS服务器；
· 图像注解功能；
· 图像批量自动打印；
· 图像另存成jpg、bmp等常用图像格式；
· 病例费用、检查项目、工作量等统计；
· 随访管理、增加、删除和查看等；
· 报告导出word格式；
· 按照诊断结论查询病例
· 病例详细查询，所有字段查询支持；
· 隐藏重要病例信息（如领导的病例需要隐藏密码才能查看）
· 常用报告语句快速选择；
· 支持上标、层间距等类似word功能；
· 报告打印后锁定；
· 支持电子审核、并清晰显示病例状态（已审核、已报告、已打印等）；
· 根据病例状态查询病例（查已审核、查已打印等）；
· 病例重组光盘刻录、光盘自带重组软件供教学和异地会诊；
· 报告模板点击选取；
· 报告模板自定义增加和修改；
· 支持在报告中随意添加图像（图文报告模式）；
· 支持另存多幅报告和英文报告（教学用、教师和学生报告对比查看）；
· 多级权限管理、审核权限、报告权限和学生查看权限，防止删除和修改报告；


	7．64位 主任审核管理工作站

	功能简述
	· 病例管理：支持按照权限删除、添加、刻录、合并病例；
· 支持按照病种类型分类检索病例；
· 不同状态病例按照不同颜色显示；
· 支持按照到检、等候、已注射、已检查、已报告、已审核等不同状态标记病例、可用不同颜色显示；
· 支持高级检索功能、方便科研查找病例、支持模糊查询、关键字查询；
· 实现检索病例列表导出excel表格格式；
· 拥有最高的管理权限和操作权限；
· 分配各账号的操作权限，防止没有权限的操作导致数据的误删除或者不被希望的拷贝；
· 费用统计查询
· 病例多项分类统计查询。
· 图像显示信息自定义；
· 支持是否显示图像信息、论文图像保护病人隐私；
· 多种图像显示布局、支持用户自定义图像布局；
· 打印胶片、胶片上添加中文医院名称和地址等信息；
· 支持发送图像到PACS服务器；
· 图像注解功能；
· 图像批量自动打印；
· 图像Dicomdir导出、供教学和异地会诊；
· 图像另存成jpg、bmp等常用图像格式；
· 病例列表导出excel；
· 病例费用、检查项目、工作量等统计；
· 随访管理、增加、删除和查看等；
· 报告导出word格式；
· 病例模糊查询、输入编号和姓名中的一个或者几个字可以查找病例；
· 按照诊断结论查询病例
· 病例详细查询，所有字段查询支持；
· 隐藏重要病例信息（如领导的病例需要隐藏密码才能查看）
· 常用报告语句快速选择；
· 支持上标、层间距等类似word功能；
· 报告打印后锁定；
· 支持电子审核、并清晰显示病例状态（已审核、已报告、已打印等）；
· 根据病例状态查询病例（查已审核、查已打印等）；
· 病例重组光盘刻录、光盘自带重组软件供教学和异地会诊；
· 报告模板点击选取；
· 报告模板自定义增加和修改；
· 支持在报告中随意添加图像（图文报告模式）；
· 支持另存多幅报告和英文报告（教学用、教师和学生报告对比查看）；

	8．4MP一体化双屏医用显示器

	功能简述
	· 品牌类型：知名品牌获得‘中华医学会’优秀产品奖，提供证明文件
· 屏幕规格：屏幕尺寸：≥27英寸LED

· 分辨率：分辨率：2560×1440（单屏显示） 1280×1440（双屏显示）
· 支持彩色：≥10.7亿 

· 像素大小：像素大小：£0.2331 mm
· 对比度：对比度：≥1000:1

· 亮度：最大亮度：≥350 cd/m2

· 视角：视角：≥178°
· 响应时间：响应时间：£ 12ms
· 医疗影像标准：显示器完全符合DICOM3.14标准
· 医疗设备曲线：内置DSA、DSI、CT MRI、GAMMA2.6、GAMMA2.4、GAMMA2.2、DICOM曲线, 提供‘医疗液晶显示软件’软件著作权证明文件
· 彩色灰阶自适应：具备CGIA彩色灰阶自适应系统,具备软件著作权证书
· 双屏显示：两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求, 提供’图像无缝显示方法及装置’专利证书
· 操作按键：隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命
· 灯箱功能：显示器一键控制开启显示器灯箱功能，可方便用于胶片阅读
· 数字输入信号：1、两路DVI信号接口可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示；
2、 一路Display Port，新一代数字接口，可替代任意一路DVI信号显示
3、一路DIP信号接口，优先应急显示数字信号通道，当此通道有信号输入时，显示画面自动切换至此通道信号内容
· 亮度恒定技术：采用BSS技术保证背光稳定，提供技术证明专利文件
· 10bit显示：显示器、显卡及相关软件支持10bit信息输入的真实实现，LUT≥14bit，提供12bit或以上国家一级查新报告
· 认证：原厂具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证，CCC认证以及认证机构提供的CE认证, 具备发明专利15项以上,具备软件著作权30项以上
· 售后服务：原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持


二、报名时间：2015年10月16日至10月23日
三、报名资质：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；投标人若为代理商，需提供软件生产厂家和医院显示器厂家针对本项目开具的授权书，需提供原件。
2.软件生产厂家具备软件自主知识产权，软件需要提交对应的由国家版权局颁发的《计算机著作权登记证书》,提供复印件加盖生产厂家公章。
3.软件生产厂家必须具备《软件企业认定证书》及《软件产品登记证书》提供复印件加盖生产厂家公章。
4.医院显示器厂家需提供招标文件中所要求的相关资质证明文件。
5.投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有生产厂家质量合格证明的设备或产品。
6.投保人具有法人资格，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证照，有能力提供本次采购项目及所要求的服务。
四、报名要求：制作课件，现场演示
五、报名邮箱：
liying6129@126.com
